**Technická specifikace předmětu plnění:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | Počet kusů | Technická specifikace: |
| 1. | Interaktivní laserový dataprojektor (parametrům odpovídají typ: např: EPSON EB-725Wi) | 2 | Interaktivní laserový dataprojektor, včetně držáku, ultrakrátká projekční vzdálenostProjekční systém: technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystalyBarevný světelný výstup: 4.000 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4Bílý světelný výstup: 4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012Rozlišení: minimálně WXGA, 1280 x 800, 16 : 10Vysoké rozlišení (HD): HD readyPoměr stran obrazu: 16 : 10Kontrastní poměr: 2.500.000 : 1Zdroj světla: LaserŽivotnost: 20.000 hodin high režim, 30.000 hodin eco režimProjekční poměr: 0,28 - 0,37:1Zoom: Digital, faktor: 1 - 1,35Objektiv: OptikaÚhlopříčka promítaného obrazu: 65 palců - 100 palcůClonové číslo projekčního objektivu: 1,6Ohnisková vzdálenost: 3,7 mmOstření: ManuálníPosun: 6 : 1Rozhraní: USB 2.0 typu A , USB 2.0 typu B , RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup, (Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack Síťový protokol: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink2D barevné režimy: dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabuleFunkce a vlastnosti:Automatická kalibrace, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Podpora dvou per, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, okamžité zap./vyp., Interaktivní, Interaktivní domovská obrazovka, síťová správa, Síťová projekce, Poznámky bez použití počítače, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, Sdílení obrazovky, Sliding split-screen feature, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN Interaktivita: Ano – pero a dotykové ovládáníBarevné režimy: tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGBNapájení: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 HzMax. hladina hluku: Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 26 dB (A)Digitální pera, Držák pera / stojan na pero, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, Odnímatelná baterie x2, Náhradní hroty pera, USB kabel, Certifikace TCO: AnoVčetně celkové montážeKabeláž do lišt: HDMI v délce 10 m., USB, v délce 10 m., síťový kabel 230 V, síťový kabel LANZáruka: 60 měsíců nebo 12.000 hodin |
| 2. | Neinteraktivní dataprojektor (parametrům odpovídají typ: např: EPSON EB-W06) | 1 | neinteraktivní lampový dataprojektor, bez držákuBarevný světelný výstup: 3.700 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4Bílý světelný výstup: 3.700 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012Rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10Vysoké rozlišení (HD): HD readyPoměr stran obrazu: 16 : 10Kontrastní poměr: 16.000 : 1Zdroj světla: lampaKorekce lichoběžníku? auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °Reprodukce barev: až 1,07 miliardy barevProjekční poměr 1,30 - 1,56:1Zoom Manual, faktor: 1,2Objektiv OptikaÚhlopříčka promítaného obrazu 33 palců - 320 palcůProjekční vzdálenost (wide/tele) 1,68 m - 2,02 m ( 60 palců displej)Clonové číslo projekčního objektivu: 1,49 - 1,72Ohnisková vzdálenost: 16,9 mm - 20,28 mmTechnologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly,Ostření ManuálníPosun 10 : 1Včetně celkové montáže na stávající držák.Záruka: 24 měsíců |
| 3. | Externí reproduktory (parametrům odpovídají typ: např: Repro C-Tech SPK-550BT) | 2 | Konfigurace: min. 2.0.včetně držákupřipojení: USB, SD karta, Bluetooth, audio kabel jack 3,5 mmDálkové ovládání: anoCelkový výkon: min. 20 W RMSSluchátkový výstup: AnoZáruka: minimálně 24 měsícůvčetně montáže a kabeláže do lištZáruka: 24 měsíců |